|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | 10D | 20D | 30D | 40D | 10U | 20U | 30U | 40U |
| Мощность (кВ) | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Отапливаемая площадь (м2) | 50-80 | 80-160 | 150-250 | 180-450 | 50-80 | 80-160 | 150-250 | 180-450 |
| Габариты   * Высота * Диаметр | 1600  560 | 1900  560 | 1900  680 | 1900  680 | 1600  560 | 1900  560 | 1900  680 | 1900  680 |
| Масса (кг) | 164 | 198 | 264 | 264 | 184 | 222 | 300 | 300 |
| Вмещение топлива (м3) | 0,12 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,28 |
| Вмещается дров (кг) | 25 | 48 | 75 | 75 | 25 | 48 | 75 | 75 |
| Вмещается угля (кг) | - | - | - | - | 70 | 125 | 210 | 210 |
| Длина дров (см) | 35-45 | 35-45 | 45-55 | 45-55 | 35-45 | 35-45 | 45-55 | 45-55 |
| Количество теплоносителя в котле (л) | 34 | 45 | 58 | 58 | 34 | 45 | 58 | 58 |
| Продолжительность горения при одной закладке дров, брикета (час) | 15-48 | 15-48 | 15-48 | 15-48 | 15-48 | 15-48 | 15-48 | 15-48 |
| Продолжительность горения при одной закладке угля (сутки) | - | - | - | - | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| Коэффициент полезного действия (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Давление теплоносителя в котле, бар ( max) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Клапан сохранения давления, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Поток нагревания теплоносителя (л/час) | 250 | 600 | 800 | 1000 | 250 | 600 | 800 | 1000 |
| Температура теплоносителя в котле (Цельсия) | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Размер загрузочного проема (мм) | 260х220 | 260х220 | 280х240 | 280х240 | 260х220 | 260х220 | 280х240 | 280х240 |
| Труба подающей и обратной линии (d) | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Расстояние от пола до дымохода (мм) | 1290 | 1500 | 1500 | 1500 | 1290 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимальная поперечная площадь дымоходной трубы (см) | 250 | 290 | 290 | 290 | 250 | 290 | 290 | 290 |